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表一
	建设项目名称
	年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目（一期）

	建设单位名称
	河南瑞德克气力输送设备有限公司

	建设项目性质
	新建  改扩建√   技改  迁建

	建设地点
	长垣市常村镇循环经济产业园纬二路常樊路交叉口向东100米路北

	主要产品名称
	气力输送装置及配套设备

	建设项目环评时间
	2025年12月
	开工建设时间
	2026年01月

	调试时间
	2026年07月
	验收现场监测时间
	2026年07月20日-
07月21日

	环评报告表
审批部门
	新乡市生态环境局长垣分局
	环评报告表
编制单位
	河南凝懿环保技术
有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算
	600万元
	环保投资总概算
	20万元
	比例
	3.33%

	实际总概算
	500万元
	环保投资
	15万元
	比例
	3%

	验收范围
	本项目（一期）主体工程、辅助工程、生产设备的实际建设情况和环保设施建设、运行及环保要求落实情况等。

	项目由来：
河南瑞德克气力输送设备有限公司位于长垣市常村镇循环经济产业园纬二路常樊路交叉口向东100米路北，投资500万元利用现有车间1500平方米建设年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目（一期）。
2025年12月，河南凝懿环保技术有限公司编制完成了“年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目”的环境影响报告表，2025年12月31日，获得新乡市生态环境局长垣分局批复（长环审（2025）68号）。
根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，河南瑞德克气力输送设备有限公司按照国家有关规范要求，编制完成本项目（一期）的验收报告。

	验收监测依据
	（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026.03.12通过，2026.08.15施行）
（2）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；
（3）《建设项目环境保护管理条例》（2017国务院令第682号）；
（4）《污染影响类建设项目重大变动清单》（环办环评函〔2020〕688号）；
（5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018.5.16）；
（6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20）；
（7）《河南瑞德克气力输送设备有限公司年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目环境影响报告表》（河南凝懿环保技术有限公司，2025年12月）；
（8）新乡市生态环境局长垣分局关于《河南瑞德克气力输送设备有限公司年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目环境影响报告表环境影响报告表》的批复（长环审（2025）68号）2025.12.31。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	污染物排放标准
（1） 噪声
表1   噪声污染物排放标准
	[bookmark: _Toc18801]标准名称及级(类)别
	污染因子
	标准限值

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	等效连续A 声级
	昼间60dB(A)
夜间50dB(A)


（2）废气
表2   废气污染物排放执行标准
	废气类别
	污染
工序
	污染
因子
	标准名称及级(类)别
	排放速率(kg/h)
	浓度限值（mg/m3）

	有组织废气
	切割、焊接等
废气
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
	3.5
	10

	
	喷砂等废气
	
	
	
	

	
	喷涂废气和危废间挥发废气
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1限值要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放标准、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）工程机械整机制造绩效分级A级
	3.5
	120

	
	
	非甲烷总烃
	
	/
	20-30

	
	
	二甲苯
	
	/
	20

	无组织废气
	/
	颗粒物
	《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
	/
	0.5

	
	
	非甲烷总烃
	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放标准
	/
	2.0

	
	
	二甲苯
	
	/
	0.2


（3）固废
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020），《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

















表二
	工程建设内容：
表3   本项目（一期）基本情况表
	序号
	名称
	内容

	1
	工程名称
	年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目（一期）

	2
	建设项目
	扩建

	3
	建设地点
	长垣市常村镇循环经济产业园纬二路常樊路交叉口向东100米路北

	4
	占地面积
	1500平方米

	5
	总投资
	一期：500万元

	6
	劳动定员
	不新增劳动定员

	7
	工作制度
	年工作时间270d，每天1班，每班8h


表4   本项目（一期）实际建设情况一览表
	项目类别
	项目内容
	环评阶段计划建设内容
	实际建设内容
	变化情况

	主体工程
	5#车间
	利用车间北侧现有建筑面积750m2，设置喷砂、超音速喷涂、磨削工序。
	利用车间北侧现有建筑面积750m2，设置装配区、仓库等
	厂区平面布局发生
变化

	
	6#车间
	利用车间北侧现有建筑面积750m2，设置喷油漆工序。
	利用车间北侧现有建筑面积750m2，设置喷油漆工序、喷砂房等。
	

	环保工程
	切割焊接等废气
	集气罩收集后通过袋式除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒排放（DA001）
	集气罩收集后通过袋式除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒排放（DA001）
	一致

	
	喷砂废气
	密闭喷砂房收集后通过脉冲除尘器（TA002）处理，由1根15m高排气筒排放（DA002）
	密闭喷砂房收集后通过脉冲除尘器（TA002）处理，由1根15m高排气筒排放（DA002）
	一致

	
	超音速喷涂废气
	密闭喷涂隔音房收集后通过脉冲除尘器（TA003）处理，由1根15m高排气筒排放（DA003）
	暂未建设
	超音速喷涂工序暂未建设，相应环保设备暂未建设

	
	喷涂废气和危废间挥发废气
	密闭喷漆房、密闭危险废物暂存间收集后通过1套过滤棉+活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附-脱附+催化燃烧装置（TA004）处理，由1根15m高排气筒排放（DA004）
	密闭喷漆房、密闭危险废物暂存间收集后通过1套过滤棉+活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附-脱附+催化燃烧装置（TA004）处理，由1根15m高排气筒排放（DA004）
	一致

	
	生活污水
	本次扩建不产生及排放废水，现有工程生活废水经化粪池处理后，定期清掏用于资源化利用，不外排
	本次扩建不产生及排放废水，现有工程生活废水经化粪池处理后，定期清掏用于资源化利用，不外排
	一致

	
	噪声
	室内布置，基础减震，车间隔声，设备消声。
	室内布置，基础减震，车间隔声，设备消声。
	一致

	
	危险废物
	1座危险废物暂存间（10m2）
	1座危险废物暂存间（10m2）
	一致

	
	一般固废
	1座一般固废暂存间（10m2）
	1座一般固废暂存间（10m2）
	一致

	公用工程
	供水
	自来水
	自来水
	/

	
	排水
	雨污分流
	雨污分流
	/

	
	供电
	接入长垣市电网
	接入长垣市电网
	/


表5   本项目（一期）主要设备情况一览表
	序号
	环评批复情况
	实际建设情况
	变化情况

	
	设备名称
	型号
	数量
	设备名称
	型号
	数量
	

	1
	超音速喷涂机
	HA-2000
	1
	超音速喷涂机
	HA-2000
	0
	未建设

	2
	喷砂机
	/
	1
	喷砂机
	/
	2
	增加

	3
	静电吸附喷枪
	/
	3
	静电吸附喷枪
	/
	3
	一致

	4
	空压机
	/
	4
	空压机
	/
	4
	一致

	5
	激光切割机
	R3R
	1
	激光切割机
	R3R
	1
	一致

	6
	激光切板机
	C12025
	0
	激光切板机
	C12025
	1
	增加

	7
	等离子切割机
	/
	1
	等离子切割机
	/
	1
	一致

	8
	锯床
	/
	1
	锯床
	/
	1
	一致

	9
	数控车床
	CAK80135
	1
	数控车床
	CAK80135
	1
	一致

	10
	立式铣床
	B1-400K
	2
	立式铣床
	B1-400K
	1
	减少

	11
	镗床
	TPX6111B
	1
	镗床
	TPX6111B
	1
	一致

	12
	磨床
	/
	1
	磨床
	/
	1
	一致

	13
	数控车床
	CY-K6150B
	5
	数控车床
	CY-K6150B
	5
	一致

	14
	数显万能
工具铣
	X8130
	1
	数显万能
工具铣
	X8130
	1
	一致

	15
	摇臂钻床
	Z3050161
	1
	摇臂钻床
	Z3050161
	1
	一致

	16
	立式加工中心
	VMC1100Q
	2
	立式加工中心
	VMC1100Q
	2
	一致

	17
	压销机
	JWYQJ300
	1
	压销机
	JWYQJ300
	1
	不变

	18
	攻丝机
	M6-36
	1
	攻丝机
	M6-36
	1
	一致

	19
	车铣复合机床
	CY-K55m
	2
	车铣复合机床
	CY-K55m
	2
	一致

	20
	卷板机
	/
	1
	卷板机
	/
	1
	不变

	21
	铜铝氩弧焊机
	/
	2
	铜铝氩弧焊机
	/
	1
	减少

	22
	电焊机
	/
	6
	电焊机
	/
	6
	不变

	23
	焊接机械手
	FANUC机器人M-10iD/8L
	1
	焊接机械手
	FANUC机器人M-10iD/8L
	1
	不变

	24
	搬运机械手
	FANUC机器R-2000ic-165F
	2
	搬运机械手
	FANUC机器R-2000ic-165F
	2
	不变

	25
	搬运机械手
	FANUC机器R-2000ic-210F
	0
	搬运机械手
	FANUC机器R-2000ic-210F
	1
	增加

	26
	螺杆空气
压缩机
	FU55A
	1
	螺杆空气
压缩机
	FU55A
	1
	不变

	27
	喷漆设备
	/
	1
	喷漆设备
	/
	1
	不变

	28
	数控立车
	V6Q
	0
	数控立车
	V6Q
	2
	增加


表6   一期环保设施环评、实际建设情况一览表
	污染物
	环评批复措施
	实际情况环保措施
	变化情况

	废水
	本次扩建不产生及排放废水，现有工程生活废水经化粪池处理后，定期清掏用于资源化利用，不外排
	本次扩建不产生及排放废水，现有工程生活废水经化粪池处理后，定期清掏用于资源化利用，不外排
	一致

	废气
	切割、焊接等工序：集气罩收集后，通过1台袋式除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒排放（DA001）。
	切割、焊接等工序：集气罩收集后，通过1台袋式除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒排放（DA001）。
	一致

	
	喷砂等工序：密闭喷砂房收集后通过脉冲除尘器（TA002）处理，由1根15m高排气筒排放（DA002）。
	喷砂等工序：密闭喷砂房收集后通过脉冲除尘器（TA002）处理，由1根15m高排气筒排放（DA002）。
	一致

	
	超音速喷涂废气：密闭喷涂隔音房收集后通过脉冲除尘器
（TA003）处理，由1根15m高排气筒排放（DA003）。
	暂未建设
	超音速喷涂工序暂未建设，相应环保设备暂未建设

	
	喷涂废气和危废间挥发废气：密闭喷漆房、密闭危险废物暂存间废气收集后通过1套过滤棉+活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附-脱附+催化燃烧装置（TA004）处理，由1根15m高排气筒排放（DA004）。
	喷涂废气和危废间挥发废气：密闭喷漆房、密闭危险废物暂存间废气收集后通过1套过滤棉+活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附-脱附+催化燃烧装置
（TA004）处理，由1根15m高排气筒排放（DA004）。
	一致

	固废
	1座一般固废暂存间
	1座一般固废暂存间
	一致

	
	1座危险废物暂存间
	1座危险废物暂存间
	一致

	噪声
	选用低噪声设备、采取减振、隔声等措施
	选用低噪声设备、采取减振、隔声等措施
	一致


原辅材料消耗及水平衡：
表7   本项目（一期）原辅材料及能源消耗情况一览表
	序号
	名称
	单位
	环评用量
	实际建设用量
	变化情况

	1
	给料机
	钢板
	t/a
	10
	10
	一致

	2
	
	圆钢
	t/a
	5
	5
	一致

	3
	
	轴承
	件/a
	1000
	1000
	一致

	4
	
	油封
	件/a
	1000
	1000
	一致

	5
	
	O型圈
	件/a
	1000
	1000
	一致

	6
	
	螺栓
	t/a
	2
	2
	一致

	7
	
	钢砂
	t/a
	1
	1
	一致

	8
	
	碳化钨粉
	t/a
	1
	0
	减少

	9
	
	氮气
	t/a
	0.25
	0
	减少

	10
	圆顶阀
	钢板
	t/a
	9
	9
	一致

	11
	
	圆钢
	t/a
	8
	8
	一致

	12
	
	石棉垫
	件/a
	6000
	6000
	一致

	13
	
	阀体铸造件
	件/a
	3000
	3000
	一致

	14
	
	球顶铸造件
	件/a
	3000
	3000
	一致

	15
	
	上接头铸造件
	件/a
	3000
	3000
	一致

	16
	
	下接头铸造件
	件/a
	3000
	3000
	一致

	17
	
	汽缸
	件/a
	3000
	3000
	一致

	18
	
	限位开关
	件/a
	3000
	3000
	一致

	19
	
	O型圈
	件/a
	6000
	6000
	一致

	20
	
	螺栓
	t/a
	5
	5
	一致

	21
	
	尼龙管
	米/a
	5000
	5000
	一致

	22
	泵体
	钢板
	t/a
	15
	15
	一致

	23
	
	无缝管、焊管
	t/a
	1
	1
	一致

	24
	
	法兰
	t/a
	1.5
	1.5
	一致

	25
	泵体
支架
	钢板
	t/a
	1
	1
	一致

	26
	
	角钢、H型钢
	t/a
	15
	15
	一致

	27
	
	无缝管
	t/a
	1
	1
	一致

	28
	配气
组件
	无缝管、焊管
	t/a
	15
	15
	一致

	29
	
	法兰
	t/a
	4
	4
	一致

	30
	
	变径、弯头
	t/a
	3
	3
	一致

	31
	角座阀
	件/a
	3000
	3000
	一致

	32
	过滤器
	件/a
	2000
	2000
	一致

	33
	手动球阀
	件/a
	4000
	4000
	一致

	34
	气动球阀
	件/a
	2000
	2000
	一致

	35
	尼龙管
	米/a
	25000
	25000
	一致

	36
	PLC控制柜
	个/a
	2000
	2000
	一致

	37
	气控箱
	个/a
	1000
	1000
	一致

	38
	焊条
	t/a
	1
	1
	一致

	39
	醇酸面漆
	t/a
	2.672
	2.672
	一致

	40
	稀释剂
	t/a
	0.668
	0.668
	一致

	41
	水
	m3/a
	/
	/
	一致

	42
	电
	万kwh/a
	10
	8
	减少


水平衡分析
本次扩建项目无生产用水，且不新增劳动定员，依托现有工程劳动定员80人，故无废水产生。
主要工艺流程及产物环节
[image: ]本项目（一期）产品为气力输送装置，由给料机、圆顶阀、泵体、泵体支架、配气组件和其他外协件组装而成，生产工艺流程减少超音速喷涂，其余工艺未发生变化，具体工艺流程图如下：









图2-1   气力输送装置生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
给料机：
①机加工：外购切割好的钢板、圆钢，利用厂区机加工设备进行机械加工。该过程产生噪声和固废。
②喷砂：机加工后的工件移入密闭喷砂房（12m×6m×5m、20m×1.5m×4m），使用喷砂机对工件进行喷砂处理，除去工件表面锈层以清洁工件，同时获得不同的表面粗糙度，以利于后续涂层的附着。该过程产生废气、噪声和固废。
③超音速喷涂：本项目（一期）喷砂工件超音速喷涂工序采用外协，不在厂区进行。
④磨削：超音速喷涂后的工件表面呈磨砂状，利用磨床对表面进行磨削加工，降低粗糙度。该过程产生噪声和固废。
⑤组装：加工后的工件与外购的O型圈、螺栓、油封、轴承进行组装。
⑥喷涂：将组装好的工件进行喷油漆作业，调漆过程在密闭喷漆房内进行，喷漆后的工件在喷漆房内自然晾干，晾干后即为给料机成品。该过程产生废气、噪声和固废。
因本项目（一期）所需喷漆的部件大小不一，故建设单位共设置两个喷漆房，尺寸分别为（20m×6m×4m）和（8m×3m×3m），喷漆方式为静电喷涂，属于高效涂装技术。静电喷涂的核心在于利用电场力将涂料精准地吸附到被涂物表面，即通过将涂料雾化并赋予其负电荷，同时将被涂物接地作为正极，形成一个电场；带负电的涂料粒子在电场力的作用下，迅速且均匀地附着在被涂物表面，形成一层致密的涂层。
圆顶阀：
①机加工：外购切割好的钢板、圆钢和阀体、球顶、上接头铸造件、下接头铸造件等，利用机加工设备进行机械加工。该过程产生噪声和固废。
②组装：加工后的工件与外购的O型圈、螺栓、限位开关、气缸等进行组装。
③喷涂：将组装好的工件最后进行喷油漆作业。调漆过程在密闭喷漆房内进行，喷漆后的工件在喷漆房内自然晾干，晾干后即为圆顶阀成品。该过程产生废气、噪声和固废。
泵体：
①下料：外购钢板、无缝管、焊管，利用下料设备进行下料。该过程产生废气、噪声和固废。
②卷板：利用卷板机对下料后的钢板进行弯曲成形。该过程产生噪声。
③焊接：下料后的钢板与外购的法兰利用焊接设备进行焊接。该过程产生废气、噪声和固废。
④喷涂：将工件最后进行喷油漆作业。调漆过程在密闭喷漆房内进行，喷漆后的工件在喷漆房内自然晾干，晾干后即为泵体成品。该过程产生废气、噪声和固废。
泵体支架：
①下料：外购钢板、角钢、H型钢、无缝管，利用下料设备进行下料。该过程产生废气、噪声和固废。
②焊接：下料后的工件利用焊接设备进行焊接。该过程产生废气、噪声和固废。
③喷涂：将工件进行喷油漆作业。调漆过程在密闭喷漆房内进行，喷漆后的工件在喷漆房内自然晾干，晾干后即为泵体支架成品。该过程产生废气、噪声和固废。
配气组件：
①下料：外购无缝管、焊管，利用下料设备进行下料。该过程产生废气、噪声和固废。
②焊接：下料后的工件与外购的法兰、变径、弯头利用焊接设备进行焊接。该过程产生废气、噪声和固废。
③喷涂：将工件进行喷油漆作业。调漆过程在密闭喷漆房内进行，喷漆后的工件在喷漆房内自然晾干，晾干后即为配气组件成品。该过程产生废气、噪声和固废。
气力输送装置：
组装：最后将加工好的部件与外协件进行组装，组装后即为气力输送装置成品。
项目变动情况说明
对照《河南瑞德克气力输送设备有限公司年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目环境影响报告表》及新乡市生态环境局长垣分局关于《河南瑞德克气力输送设备有限公司年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目环境影响报告表》的批复。
生产车间：本项目（一期）生产车间位置未发生变化，厂区平面布局发生变化。
产品方案：本项目（一期）产品方案未发生变化。
原辅材料：本项目（一期）超音速喷涂工序未建设，碳化钨粉及氮气暂未使用，电能相应减少，其余原辅材料未发生变化。
生产设备：本项目（一期）超音速喷涂工序未建设，超音速喷涂机减少1台，对于不同尺寸工件喷砂要求，新增1台喷砂机，为了对钢管、钢板等不同材料下料需求，新增1台激光切板机，减少1台立式铣床、1台铜铝氩弧焊机，增加1台搬运机械手用于物料转运，增加2台数控立车，用于加工大型、重型盘类和短轴类工件，其余设备不发生变化，不影响产品质量，不涉及产能变化，不涉及重大变动。
生产工艺：本项目（一期）超音速喷涂工序暂未建设，工艺外协，其余工艺未发生变化，不影响产品质量，不涉及产能变化，不涉及重大变动。
环保设备：本项目（一期）超音速喷涂工序暂未建设，相应环保设备暂未建设。
根据《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）可知：
表8  本项目（一期）实际建设内容与重大变动清单内容对照表
	类别
	内容
	实际建设内容对照

	性质
	1.建设项目开发、使用功能发生变化的。
	本项目（一期）建设性质未发生变化。

	规模
	2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	本项目（一期）生产、处置或储存能力未增大。

	
	3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	本项目（一期）生产、处置或储存能力未增大，废水第一类污染物排放量未增加。

	
	4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	本项目（一期）生产、处置或储存能力未增大，相应污染物排放量未增加。

	地点
	5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	本项目（一期）位置未发生变化，厂区平面布置发生变化，未导致环境防护距离范围变化且新增敏感点。

	生产工艺
	6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	本项目（一期）未新增产品品种、生产工艺、主要原辅材料、燃料，未新增污染物种类，污染物排放量未增加，废水第一类污染物排放量未增加，其他污染物排放量未增加。

	
	7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	本项目（一期）物料运输、装卸、贮存方式未发生变化，大气污染物无组织排放量未增加。

	环境保护措施
	8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	本项目（一期）暂未建设超音速喷涂工序，相应环保设备未建设，其余废气、废水污染防治措施未发生变化，污染物排放量未增加。

	
	9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	本项目（一期）不涉及新增废水排放口，现有废水排放口及排放方式未发生变化。

	
	10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	本项目（一期）暂未建设超音速喷涂工序，相应环保设备未建设，未新增废气主要排放口。

	
	11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	本项目（一期）噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化。

	
	12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	本项目（一期）固体废物利用处置方式未发生变动。

	
	13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	本项目（一期）不涉及事故废水暂存能力或拦截设施变化，未导致环境风险防范能力弱化或降低。


本项目（一期）生产车间位置未发生变动，厂区平面布局发生变化，超音速喷涂工序未建设，采用外协，原辅材料相应减少，生产设备根据实际建设相应发生变化，超音速喷涂工序环保设备暂未建设，不涉及生产、处置或储存能力增大30%及以上，不涉及污染物排放量增加，不涉及环境防护距离范围变化且未新增敏感点，无新增废气排放口，噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化，固体废物利用处置方式未发生改变，事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化，综上所述，本项目不属于《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）中所列情形，不属于重大变动，满足《污染影响类建设项目重大变动清单》（环办环评函〔2020〕688号）、《中华人民共和国生态环境法典》及《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，可纳入竣工环境保护验收管理。












表三
	主要污染源、污染物处理和排放：
1、废气
本项目（一期）废气为生产过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯，详见下表。
表9  本项目（一期）废气污染物情况一览表
	来源
	污染物种类
	治理措施
	排放方式

	切割、焊接
等工序
	颗粒物
	袋式除尘器（TA001）
	DA001（15m排气筒）
	有组织排放

	喷砂工序
	颗粒物
	袋式除尘器（TA002）
	DA002（15m排气筒）
	

	喷涂废气和危废间挥发废气
	颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯
	过滤棉+活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附-脱附+催化燃烧装置（TA004）
	DA004（15m排气筒）
	

	无组织废气
	颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯
	厂房密闭
	无组织排放


2、废水
本项目（一期）无生产用水，且不新增劳动定员，无生活污水和生产废水产生。
3、噪声
本项目（一期）主要噪声源为喷砂机、静电吸附喷枪、空压机、风机等设备运行时产生的机械噪声。本项目高噪声设备源强在75～80dB(A)。通过厂房隔声等减振降噪措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。
4、固体废物
本项目（一期）运营期固体废物及处理方式见下表。
表10   本项目（一期）实施后固体废物产生情况一览表
	类  型
	废物名称
	产生工段
	产生量(t/a)
	处理处置方式及去向

	一般固废
	废钢材
	下料过程
	1.5
	集中收集暂存于一般固废暂存间，定期外售

	
	废屑
	机加工
	0.2
	

	
	除尘灰
	废气处理设施
	0.0837
	

	
	废包装材料
	原料使用
	0.1
	

	
	废钢砂
	喷砂过程
	1
	

	
	焊渣、废焊条
	焊渣、废焊条
	0.01
	

	
	废催化剂
	废气处理设施
	0.001
	

	危险废物
	废漆桶
	原料使用
	0.167
	集中收集暂存于危险废物暂存间，定期外售

	
	废过滤棉
	废气处理设施
	0.7
	

	
	废活性炭
	
	0.6
	

	
	废机油
	设备运行
	0.02
	

	
	废切削液
	机加工过程
	0.03
	

	
	废棉纱
	
	0.01
	集中收集后交由环卫部门处理处置

	生活垃圾
	员工办公
	10.8
	

























表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
1、环境影响报告表主要结论
[bookmark: _Toc29747][bookmark: _Toc5839][bookmark: _Toc27259][bookmark: _Toc22133]（1）产业政策相符性
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目，为允许类；项目未生产、使用国家明令禁止的危险化学品，未采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备，符合国家产业政策。项目已在长垣市发展和改革委员会备案，项目代码：2511-410728-04-01-480488，符合国家现行产业政策。
（2）选址合理性
根据土地证（附件3）、河南省人民政府办公厅《关于公布河南省开发区四至边界范围的通知》（附件4）及长垣市常村镇总体规划图（附图4）可知，本项目位于长垣经济技术开发区城西片区中的常村组团内，用地性质为工业用地，符合长垣市用地性质要求及总体规划。
（3）环境影响分析
1、废气：项目切割、焊接废气经集气罩收集后，通过袋式除尘器（TA001）处理，最终由1根15m高排气筒排放（DA001），依托现有；喷砂废气设置密闭喷砂房收集后，通过脉冲除尘器（TA002）处理，最终由1根15m高排气筒排放（DA002），新增；超音速喷涂废气设置密闭喷涂隔音房收集后，通过脉冲除尘器（TA003）处理，最终由1根15m高排气筒排放（DA003），新增；喷涂废气和危废间挥发废气设置密闭喷漆房、密闭危废间收集后，通过一套过滤棉+活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附-脱附+催化燃烧装置（TA004）处理，最终由1根15m高排气筒排放（DA004），现有改造。项目废气经处理后应可达标排放。
2、废水：项目不产生及排放废水，现有工程生活废水经化粪池处理后，定期清掏用于资源化利用，不外排。
3、噪声：项目噪声源经选用低噪声设备、隔声、减振措施后应可达标排放。
4、固体废物：项目废钢材、废屑、除尘灰、废包装材料、废钢砂、焊渣、废焊条、废催化剂依托现有工程10m2的一般固废暂存间，收集后定期外售；在6#车间外西侧新建10m2危废暂存间，废漆桶、废过滤棉、废活性炭、废机油、废切削液暂存后定期交由资质单位处置；废棉纱和生活垃圾设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门处理。
2、审批部门审批决定
你公司（91410728MA44F9UQ8F）关于《河南瑞德克气力输送设备有限公司年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在长垣市人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及《河南省生态环境厅办公室关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》（豫环办〔2022〕44号），依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。
你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表（表）应报我局重新审核。在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。










表五
	验收监测质量保证及质量控制：
1、质量保证及质量控制
本次验收监测委托河南中碳应用监测技术有限公司进行。
河南中碳应用监测技术有限公司具备检测机构资质认定证书，见附件。
检测人员：参加检测人员均经过部门组织的培训、考试合格持证上岗。
2、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
（1）在生产及环保设施运行正常情况下进行监测，按照国家生态环境部颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）实施全过程的质量保证。合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。按照国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。检测仪器在检定有效期内，采样过程中采集平行样。采样前后进行校准校核保证仪器的稳定性。
（2）监测过程中使用的分析测试方法，选择目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范、国家生态环境部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。所有监测仪器经计量部门鉴定合格并在有效期内。分析过程中进行平行样和质控样等质量控制措施。
（3）监测数据严格执行三级审核制度。
3、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
声级计使用前后进行校准，其示值偏差符合监测技术规范要求（ΔL≤0.5dB(A)）。噪声检测在无雨、无雪、风速小于5m/s气象条件下进行，测量时传声器加戴防风罩。
表11   检测方法一览表
	检测类别
	检测项目
	检测标准（方法）及编号（年号）
	主要仪器
	检出限

	有组织
废气
	颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017
	低浓度称量恒温恒湿设备
	1.0mg/m3

	
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996（及修改单）
	电子天平 梅特勒MS105DU
	/

	
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ 38-2017
	气相色谱仪浙江福立GC9790Ⅱ
	0.07mg/m3

	
	二甲苯
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010
	气相色谱仪A60
	1.5×10−3
mg/m3

	无组织
废气
	颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ1263-2022
	电子天平梅特勒MS105DU
	168μg/m3

	
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ 604-2017
	气相色谱仪浙江福立GC9790Ⅱ
	0.07mg/m3

	
	二甲苯
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010
	气相色谱仪A60
	1.5×10−3mg/m3

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准  GB 12348-2008
	多功能声级计AWA6228+型 
	/





























表六
	验收监测内容：
1、废气
表12   废气污染物监测项目及频次
	监测
类别
	排放源
	监测点位
	监测
因子
	监测
频次
	执行标准

	有组织废气
	切割、焊接等废气（DA001）
	袋式除尘器（TA001）进、出口
	颗粒物
	连续监测两天每天监测3次
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）表2标准、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》

	
	喷砂废气（DA002）
	袋式除尘器（TA002）进、出口
	
	
	

	
	喷涂废气和危废间挥发废气（DA004）
	过滤棉+活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附-脱附+催化燃烧装置（TA004）进、出口
	颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1限值要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放标准、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）工程机械整机制造绩效分级A级

	无组织废气
	上风向设置1个点位、下风向设置3个点位
	颗粒物
	连续监测两天每天监测3次
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）表2标准、新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》

	
	
	非甲烷总烃
	
	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕
162号）排放标准

	
	
	二甲苯
	
	


2、厂界噪声监测
表13   噪声监测内容一览表
	监测类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	厂界噪声
	厂界四周各设一监测点
	等效连续A声级
	连续监测两天
昼间监测一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准


3、固体废物监测
本项目（一期）固体废物均不外排，因此本次验收调查固体废物处置和堆场建设情况是满足环评批复要求。



表七
	验收监测期间生产工况记录：
1、验收监测期间该公司生产负荷满足验收监测工况的要求。
2、验收监测期间，各生产设施运行正常。

	验收监测结果：
1、废气监测
本项目（一期）废气监测结果见下表。
表14  有组织废气监测结果
	采样
点位
	采样
日期
	监测
频次
	废气量
(m3/h)
	颗粒物

	
	
	
	
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)

	切割、焊接等废气袋式除尘器进口DA001
	2026.07.20
	1
	3.94×103
	107
	0.422 

	
	
	2
	4.05×103
	112
	0.454 

	
	
	3
	3.88×103
	101
	0.392 

	切割、焊接等废气袋式除尘器出口DA001
	
	1
	6.09×103
	4.2
	0.0256 

	
	
	2
	5.82×103
	4.7
	0.0274 

	
	
	3
	5.94×103
	4.6
	0.0273 

	切割、焊接等废气袋式除尘器进口DA001
	2026.07.21
	1
	3.81×103
	123
	0.469 

	
	
	2
	3.79×103
	117
	0.443 

	
	
	3
	3.75×103
	106
	0.398 

	切割、焊接等废气袋式除尘器出口DA001
	
	1
	6.15×103
	5.1
	0.0314 

	
	
	2
	5.97×103
	4.8
	0.0287 

	
	
	3
	5.90×103
	5.3
	0.0313 

	喷砂废气
袋式除尘器
进口（DA002）
	2026.07.20
	1
	3.27×104
	176
	5.76 

	
	
	2
	3.19×104
	185
	5.90 

	
	
	3
	3.23×104
	189
	6.10 

	喷砂废气
袋式除尘器出口（DA002）
	
	1
	3.24×104
	5.4
	0.175 

	
	
	2
	3.15×104
	4.6
	0.145 

	
	
	3
	3.18×104
	5.2
	0.165 

	喷砂废气
袋式除尘器进口（DA002）
	2026.07.21
	1
	3.25×104
	196
	6.37 

	
	
	2
	3.22×104
	190
	6.12 

	
	
	3
	3.17×104
	184
	5.83 

	喷砂废气袋式除尘器出口（DA002）
	
	1
	3.21×104
	5.1
	0.164 

	
	
	2
	3.24×104
	4.8
	0.156 

	
	
	3
	3.13×104
	5.3
	0.166 

	喷涂废气和危废间挥发废气活性炭吸附-脱附催化燃烧装置进口（DA004）
	2026.7.20
	1
	2.79×104
	85 
	2.37 

	
	
	2
	2.74×104
	95 
	2.60 

	
	
	3
	2.81×104
	92 
	2.59 

	喷涂废气和危废间挥发废气（DA004）活性炭吸附-脱附催化燃烧装置出口
	
	1
	2.59×104
	3.7 
	0.0958 

	
	
	2
	2.63×104
	4.1 
	0.108 

	
	
	3
	2.68×104
	3.9 
	0.105 

	喷涂废气和危废间挥发废气（DA004）活性炭吸附-脱附催化燃烧装置进口
	2026.07.21
	1
	2.82×104
	90 
	2.54 

	
	
	2
	2.84×104
	84 
	2.39 

	
	
	3
	2.77×104
	82 
	2.27 

	喷涂废气和危废间挥发废气（DA004）活性炭吸附-脱附催化燃烧装置出口
	
	1
	2.65×104
	3.6 
	0.0954 

	
	
	2
	2.71×104
	3.5 
	0.0949 

	
	
	3
	2.67×104
	3.8 
	0.101 

	采样
点位
	采样
日期
	监测
频次
	废气量
(m3/h)
	非甲烷总烃
	二甲苯

	
	
	
	
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)

	喷涂废气和危废间挥发废气（DA004）活性炭吸附-脱附催化燃烧装置进口
	2026.7.20
	1
	2.79×104
	47.3
	1.32 
	12.4
	0.346 

	
	
	2
	2.74×104
	50.2
	1.38 
	12.4
	0.340 

	
	
	3
	2.81×104
	48.9
	1.37 
	12.1
	0.340 

	喷涂废气和危废间挥发废气（DA004）活性炭吸附-脱附催化燃烧装置出口
	
	1
	2.59×104
	4.65
	0.120 
	1.48
	0.0383 

	
	
	2
	2.63×104
	4.68
	0.123 
	1.59
	0.0418 

	
	
	3
	2.68×104
	4.72
	0.126 
	1.56
	0.0418 

	喷涂废气和危废间挥发废气（DA004）活性炭吸附-脱附催化燃烧装置进口
	2026.7.21
	1
	2.82×104
	51.1
	1.44 
	11.6 
	0.327 

	
	
	2
	2.84×104
	50.7
	1.44 
	12.0 
	0.341 

	
	
	3
	2.77×104
	49.5
	1.37 
	11.7 
	0.324 

	喷涂废气和危废间挥发废气（DA004）活性炭吸附-脱附催化燃烧装置出口
	
	1
	2.65×104
	4.85
	0.129 
	1.44
	0.0382 

	
	
	2
	2.71×104
	4.77
	0.129 
	1.49
	0.0404 

	
	
	3
	2.67×104
	4.92
	0.131 
	1.42
	0.0379 


由上表可知，本项目（一期）DA001排气筒颗粒物排放浓度在4.2-5.3mg/m3之间，排放速率在0.0256-0.0314kg/h之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》表2二级要求；
DA002排气筒颗粒物排放浓度在4.6-5.4mg/m3之间，排放速率在0.145-0.175kg/h之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》表2二级要求；DA004排气筒颗粒物排放浓度在3.5-
4.1mg/m3之间，排放速率在0.0949-0.108kg/h之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》表2二级要求，非甲烷总烃排放浓度在4.65-4.92mg/m3之间，排放速率在0.12-0.131kg/h之间，二甲苯排放浓度在1.42-1.59mg/m3之间，排放速率在0.0379-0.0418kg/h之间，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1限值要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放标准、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）工程机械整机制造绩效分级A级要求。
无组织排放监测结果：
表15  无组织废气监测结果
	采样日期
	采样时间
	颗粒物(mg/m3)

	
	
	上风向
	下风向1#
	下风向2#
	下风向3#

	2026.07.20
	第一次
	0.266
	0.375
	0.327
	0.31

	
	第二次
	0.262
	0.321
	0.343
	0.325

	0.71
	第三次
	0.276
	0.365
	0.346
	0.358

	2026.07.21
	第一次
	0.248
	0.307
	0.321
	0.32

	
	第二次
	0.246
	0.332
	0.316
	0.332

	
	第三次
	0.258
	0.332
	0.319
	0.328

	采样日期
	采样时间
	非甲烷总烃(mg/m3)

	
	
	上风向
	下风向1#
	下风向2#
	下风向3#

	2026.07.20
	第一次
	0.48
	0.58
	0.59
	0.66

	
	第二次
	0.45
	0.56
	0.64
	0.67

	
	第三次
	0.43
	0.54
	0.58
	0.60

	2026.07.21
	第一次
	0.45
	0.56
	0.58
	0.64

	
	第二次
	0.42
	0.53
	0.55
	0.59

	
	第三次
	0.41
	0.52
	0.52
	0.57

	采样日期
	采样时间
	二甲苯(mg/m3)

	
	
	上风向
	下风向1#
	下风向2#
	下风向3#

	2026.07.20
	第一次
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	第二次
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	第三次
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	2026.07.21
	第一次
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	第二次
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	第三次
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


由上表可知，本项目（一期）无组织废气颗粒物排放浓度为0.246-0.375mg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求，非甲烷总烃排放浓度在0.41-0.67mg/m3，二甲苯排放浓度为未检出满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）标准。
2、噪声检测
本项目（一期）厂界噪声监测结果见下表。
表16      厂界环境噪声监测结果       单位：dB（A）
	采样点位
	监测频次
	检测项目

	河南瑞德克气力输送设备有限公司厂界四周
	连续监测2天，
每天昼间1次
	等效连续A声级

	检测点位
	检测时间
	检测结果dB（A）

	
	
	昼间

	南厂界
	2026.07.20
	51

	
	2026.07.21
	52

	北厂界
	2026.07.20
	52

	
	2026.07.21
	54

	东厂界
	2026.07.20
	53

	
	2026.07.21
	55

	西厂界
	2026.07.20
	52

	
	2026.07.21
	53


噪声检测结果显示，本项目（一期）昼间噪声为51-55dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。





表八
	验收监测结论：
1、验收监测期间，该公司生产运行正常，生产负荷满足验收监测工况要求。
2、验收监测期间，本项目（一期）DA001排气筒颗粒物排放浓度在4.2-5.3mg/m3之间，排放速率在0.0256-0.0314kg/h之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》表2二级要求；DA002排气筒颗粒物排放浓度在4.6-5.4mg/m3之间，排放速率在0.145-0.175kg/h之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》表2二级要求；DA004排气筒颗粒物排放浓度在3.5-
4.1mg/m3之间，排放速率在0.0949-0.108kg/h之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》表2二级要求，非甲烷总烃排放浓度在4.65-4.92mg/m3之间，排放速率在0.12-0.131kg/h之间，二甲苯排放浓度在1.42-1.59mg/m3之间，排放速率在0.0379-0.0418kg/h之间，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1限值要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放标准、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）工程机械整机制造绩效分级A级要求。
本项目（一期）无组织废气颗粒物排放浓度为0.246-0.375mg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求，非甲烷总烃排放浓度在0.41-0.67mg/m3，二甲苯排放浓度为未检出，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）标准。
3、根据检测结果显示，本项目（一期）昼间噪声为51-55dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
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建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：河南瑞德克气力输送设备有限公司                                    填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：        
	建  设   项   目
	项目名称
	年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目
	项目代码
	2511-410728-04-01-480488
	建设地点
	长垣市常村镇循环经济产业园纬二路常樊路交叉口向东100米路北

	
	行业类别（分类管理名录）
	C3434 连续搬运设备制造
	建设性质
	□新建  ☑改扩建 □技术改造
	经度：114°33′14.98″
	纬度:35°11′45.11″

	
	设计生产能力
	年产1000套气力输送装置及配套设备
	实际生产能力
	年产1000套气力输送装置及配套
设备
	环评单位
	河南凝懿环保技术有限公司

	
	环评文件审批机关
	新乡市生态环境局长垣分局
	审批文号
	长环审（2025）68号
	环评文件类型
	环评报告表

	
	开工日期
	2026年01月
	竣工日期
	2026年07月
	排污许可证申领时间
	2026.07.15

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	91410728MA44F9UQ8F001X

	
	验收单位
	河南瑞德克气力输送设备有限公司   
	环保设施监测单位
	河南中碳应用监测技术有限公司
	验收监测时工况
	100

	
	投资总概算（万元）
	600
	环保投资总概算（万元）
	20
	所占比例（%）
	3.33%

	
	实际总投资
	500
	实际环保投资（万元）*
	15
	所占比例（%）
	3%

	
	废水治理（万元）
	0
	废气治理（万元）
	10
	噪声治理(万元)
	4
	固废治理(万元)
	1
	绿化及生态(万元)
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2160h

	运营单位
	河南瑞德克气力输送设备
有限公司       
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）：
	91410728MA44F9UQ8F
	验收时间
	2026年08月

	污
染
物
排
放
达
标
与
总
量
控
制
（工业
建设
项目
详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身消减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”消减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代消减量（11）
	排放增减量
（12）

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨     氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石  油  类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	烟     尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	0.01
	5.4
	10
	/
	/
	0.0358
	0.0505
	/
	0.0458
	0.0605
	/
	+0.0358

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	项目
相关
的其
它污染物
	非甲烷总烃
	0.062
	4.92
	20-30
	/
	/
	0.0589
	0.0589
	0.062
	0.0589
	0.0589
	/
	-0.0031

	
	
	二甲苯
	0
	1.59
	20
	/
	/
	0.01
	0.01
	/
	0.01
	0.01
	/
	+0.01


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年
[image: ]附图一 项目地理位置图











	

   
[image: ]附图二  长垣市常村镇总体规划图（2016-2030）
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附件4 验收意见
河南瑞德克气力输送设备有限公司
年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线
项目（一期）竣工环境保护验收意见
2026年07月28日，河南瑞德克气力输送设备有限公司年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目（一期）竣工环境保护验收评审会在长垣市召开。验收专家组通过审阅本项目（一期）竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目（一期）环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目（一期）进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
河南瑞德克气力输送设备有限公司位于长垣市常村镇循环经济产业园纬二路常樊路交叉口向东100米路北，投资500万元利用现有车间1500平方米建设年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目（一期）。
（二）建设过程及环保审批情况
2025年12月，河南凝懿环保技术有限公司编制完成了“年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目”的环境影响报告表，2025年12月31日，获得新乡市生态环境局长垣分局批复（长环审（2025）68号）。
本项目（一期）于2026年01月开工建设，2026年07月竣工。
（三）投资情况
本项目（一期）实际总投资500万元，其中环保投资15万元，占比为3%。
（四）验收范围
本次验收范围为河南瑞德克气力输送设备有限公司年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目（一期）的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。
二、工程变动情况
对照《河南瑞德克气力输送设备有限公司年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目环境影响报告表》及新乡市生态环境局长垣分局关于《河南瑞德克气力输送设备有限公司年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目环境影响报告表》的批复。
生产车间：本项目（一期）生产车间位置未发生变化，厂区平面布局发生变化。
产品方案：本项目（一期）产品方案未发生变化。
原辅材料：本项目（一期）超音速喷涂工序未建设，碳化钨粉及氮气暂未使用，电能相应减少，其余原辅材料未发生变化。
生产设备：本项目（一期）超音速喷涂工序未建设，超音速喷涂机减少1台，对于不同尺寸工件喷砂要求，新增1台喷砂机，为了对钢管、钢板等不同材料下料需求，新增1台激光切板机，减少1台立式铣床、1台铜铝氩弧焊机，增加1台搬运机械手用于物料转运，增加2台数控立车，用于加工大型、重型盘类和短轴类工件，其余设备不发生变化，不影响产品质量，不涉及产能变化，不涉及重大变动。
生产工艺：本项目（一期）超音速喷涂工序暂未建设，工艺外协，不影响产品质量，不涉及产能变化，不涉及重大变动。
环保设备：本项目（一期）超音速喷涂工序暂未建设，相应环保设备暂未建设。
根据《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）可知：
表1  本项目（一期）实际建设内容与重大变动清单内容对照表
	类别
	内容
	实际建设内容对照

	性质
	1.建设项目开发、使用功能发生变化的。
	本项目（一期）建设性质未发生变化。

	规模
	2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	本项目（一期）生产、处置或储存能力未增大。

	
	3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	本项目（一期）生产、处置或储存能力未增大，废水第一类污染物排放量未增加。

	
	4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	本项目（一期）生产、处置或储存能力未增大，相应污染物排放量未增加。

	地点
	5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	本项目（一期）位置未发生变化，厂区平面布置发生变化，未导致环境防护距离范围变化且新增敏感点。

	生产工艺
	6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	本项目（一期）未新增产品品种、生产工艺、主要原辅材料、燃料，未新增污染物种类，污染物排放量未增加，废水第一类污染物排放量未增加，其他污染物排放量未增加。

	
	7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	本项目（一期）物料运输、装卸、贮存方式未发生变化，大气污染物无组织排放量未增加。

	环境保护措施
	8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	本项目（一期）暂未建设超音速喷涂工序，相应环保设备未建设，其余废气、废水污染防治措施未发生变化，污染物排放量未增加。

	
	9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	本项目（一期）不涉及新增废水排放口，现有废水排放口及排放方式未发生变化。

	
	10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	本项目（一期）暂未建设超音速喷涂工序，相应环保设备未建设，未新增废气主要排放口。

	
	11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	本项目（一期）噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化。

	
	12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	本项目（一期）固体废物利用处置方式未发生变动。

	
	13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	本项目（一期）不涉及事故废水暂存能力或拦截设施变化，未导致环境风险防范能力弱化或降低。


本项目（一期）生产车间位置未发生变动，厂区平面布局发生变化，超音速喷涂工序未建设，采用外协，原辅材料相应减少，生产设备根据实际建设相应发生变化，超音速喷涂工序环保设备暂未建设，不涉及生产、处置或储存能力增大30%及以上，不涉及污染物排放量增加，不涉及环境防护距离范围变化且未新增敏感点，无新增废气排放口，噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化，固体废物利用处置方式未发生改变，事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化，综上所述，本项目不属于《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）中所列情形，不属于重大变动，满足《污染影响类建设项目重大变动清单》（环办环评函〔2020〕688号）、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，可纳入竣工环境保护验收管理。
三、环境保护设施建设情况
（1）废水
本项目（一期）无生产用水且不新增劳动定员，无生活污水和生产废水产生。（2）废气
本项目（一期）切割、焊接废气经集气罩收集后，通过袋式除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒排放（DA001）；喷砂废气设置密闭喷砂房收集后，通过脉冲除尘器（TA002）处理，由1根15m高排气筒排放（DA002）；喷涂废气和危废间挥发废气设置密闭喷漆房、密闭危废间收集后，通过一套过滤棉+活性炭（碘值不低于800mg/g）吸附-脱附+催化燃烧装置（TA004）处理，由1根15m高排气筒排放（DA004）。
（3）噪声
本项目（一期）主要噪声源为喷砂机、静电吸附喷枪、空压机、风机等设备运行时产生的机械噪声。本项目高噪声设备源强在75～80dB(A)。通过厂房隔声等减振降噪措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。
（4）固废
本项目（一期）废钢材、废屑、除尘灰、废包装材料、废钢砂、焊渣、废焊条、废催化剂暂存于一般固废暂存间，收集后定期外售，废漆桶、废过滤棉、废活性炭、废机油、废切削液暂存于危险废物暂存间，定期交由资质单位处置；废棉纱和生活垃圾设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门处理。
本项目（一期）固体废物均可妥善处理处置，对周边环境质量影响较小。

四、环境保护设施调试效果
根据《河南瑞德克气力输送设备有限公司年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，监测期间，年产1000套气力输送装置及配套设备智能生产线项目（一期）工况稳定，生产工况符合检测要求。监测结果表明：
（1）废气
本项目（一期）DA001排气筒颗粒物排放浓度在4.2-5.3mg/m3之间，排放速率在0.0256-0.0314kg/h之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》表2二级要求；DA002排气筒颗粒物排放浓度在4.6-5.4mg/m3之间，排放速率在0.145-0.175kg/h之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》表2二级要求；DA004排气筒颗粒物排放浓度在
3.5-4.1mg/m3之间，排放速率在0.0949-0.108kg/h之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》表2二级要求，非甲烷总烃排放浓度在4.65-4.92mg/m3之间，排放速率在
0.12-0.131kg/h之间，二甲苯排放浓度在1.42-1.59mg/m3之间，排放速率在0.0379-0.0418kg/h之间，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1限值要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放标准、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）工程机械整机制造绩效分级A级要求。
本项目（一期）无组织废气颗粒物排放浓度为0.246-0.375mg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求，非甲烷总烃排放浓度在0.41-0.67mg/m3之间，二甲苯排放浓度为未检出，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）标准。
（2）噪声
本项目（一期）昼间噪声为51-55dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
（3）固废
本项目（一期）废钢材、废屑、除尘灰、废包装材料、废钢砂、焊渣、废焊条、废催化剂暂存于一般固废暂存间，收集后定期外售；废漆桶、废过滤棉、废活性炭、废机油、废切削液暂存于危险废物暂存间，定期交由资质单位处置；废棉纱和生活垃圾设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门处理。
本项目（一期）固体废物均可妥善处理处置，对周边环境质量影响较小。
五、验收结论
1、验收监测期间，该公司生产运行正常，生产负荷满足验收监测工况要求。
2、验收监测期间，本项目（一期）DA001排气筒颗粒物排放浓度在4.2-5.3mg/m3之间，排放速率在0.0256-0.0314kg/h之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》表2二级要求；DA002排气筒颗粒物排放浓度在4.6-5.4mg/m3之间，排放速率在0.145-0.175kg/h之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》表2二级要求；DA004排气筒颗粒物排放浓度在3.5-4.1mg/m3之间，排放速率在0.0949-0.108kg/h之间，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》表2二级要求，非甲烷总烃排放浓度在4.65-4.92mg/m3之间，排放速率在0.12-0.131kg/h之间，二甲苯排放浓度在1.42-1.59mg/m3之间，排放速率在0.0379-0.0418kg/h之间，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1限值要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放标准、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）工程机械整机制造绩效分级A级要求。
本项目（一期）无组织废气颗粒物排放浓度为0.246-0.375mg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求及新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求，非甲烷总烃排放浓度在0.41-0.67mg/m3之间，二甲苯排放浓度为未检出满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）标准。
3、根据检测结果显示，本项目（一期）昼间噪声为51-55dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目（一期）按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施并与主体工程同时投产；项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告及其审批部门审批决定、重点污染物排放总量控制指标要求；项目性质、地点未发生变动，项目分期建设，生产工艺、防治污染措施等均相应减少，不属于重大变动，项目已申请通过排污许可证；项目分期建设，相应使用的环境保护设施防治环境污染能力可满足相应主体工程需要；建设单位未受到处罚；验收报告的基础资料数据不存在不实、缺项、遗漏、验收结论不明确、不合理等。综上所述，本项目（一期）可通过环境保护验收。
建议：
1. 对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。
2. 认真落实各项环境保护制度，规范环保标识。	
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